**EFA-TLG® Tor-Lichtgitter**

**Torlinien-Lichtgitter**

Selbstüberwachendes, TÜV-geprüftes **TORLINIEN-LICHTGITTER** (EFA-TLG®), absolut geschützt in den Seitenzargen des Tores integriert. Das Lichtgitter wirkt direkt in der Torschließebene und erzeugt bis zu einer Höhe von 2,5 m einen nahezu vollflächigen Infrarot-Lichtvorhang. Hindernisse werden berührungslos erkannt. Hierauf stoppt sofort die Schließbewegung. Somit kann der Reversierbetrieb zu einem erheblich früheren Zeitpunkt eingeleitet werden.

Kontaktleiste und/oder Lichtschranke(n) entfallen.

Einsatzvariante je nach Tortyp

**Optional:**

Kombination EFA-TLG® und Kontaktleiste