**PORTE RAPIDE À ENROULEMENT, Type** **« EFA-SRT® EasyFit****»**

Rideau roulant rapide et compact pour une utilisation universelle en intérieur. Particulièrement adapté pour une utilisation industrielle ou commerciale intensive et continue. Ce type de porte a été conçu pour un montage très rapide; grâce à son architecture modulaire astucieuse, il est largement peu exigeant en maintenance. Il offre un design épuré, des caissons pliables et un excellent rapport qualité-prix.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

* Montage très rapide et facile grâce à des caissons pliables et pré-câblés.
* Design très fin, ouverture manuelle possible via une manivelle.
* Rideau: 0,8 mm tissu en polyester (9 couleurs); traînée PVC transparente en option avec bande d’avertissement ou traînée Transilon (2 mm, avec/sans volet).
* Surface: Choix possible entre galvanisé, acier inoxydable ou poudrage selon RAL.
* Contrôle EFA-TRONIC® avec armoire de commande en polycarbonate montée à l’extérieur et variateur de fréquence intégré.
* Grille de sécurité de porte préassemblée (TLG) intégrée en standard.
* Vitesse d’ouverture jusqu’à 1,5 m/s; vitesse de fermeture jusqu’à 1,0 m/s.
* Forte longévité avec jusqu’à 150 000 cycles de charge par an
* Durée de service de 20 ans, incluant 10 ans de garantie légale sur les produits
* Certification: Vérifié et certifié par l’ift Rosenheim.

**Valeurs de performance (selon l'équipement)**

* Résistance au vent: DIN EN 12424, classe 2, mesuré par EFAFLEX, 41 km/h / 87 Pa
* Étanchéité: DIN EN 12425, npd
* Perméabilité à l’air: DIN EN 12426, npd
* Isolation acoustique: DIN EN ISO 717-1, jusqu’à Rw = 11 dB
* Isolation thermique: DIN EN 12428, npd

**Dimensions de l'ouverture libre**

Largeur = ............... mm

Hauteur = ............... mm